西安市地铁一号线后围寨至纺织城
设计总体总包、工点设计（土建、系统）、勘察招标公告

西安市地铁一号线后围寨至纺织城设计总体总包、工点设计（土建、系统）、勘察标，已具备招标条件，采取国内公开招标方式，择优选定中标人，现将有关事宜公告如下：
一、建设单位：西安市地下铁道有限责任公司 
二、项目概况：

1．工程概况：

西安市地铁一号线西起后围寨，经过三桥镇、城西客运站、劳动路至玉祥门，沿莲湖路～西五路～东五路一线布置，穿过朝阳门，经康复路、金花北路、万寿路后跨过浐河至终点纺织城，线路全长约25.5km，共设车站17座，其中地下站14座，高架站3座，5座换乘站。其中后围寨至汉城路段为高架线，长约5.38km；汉城路至纺织城段为地下线，长约19.85km，过渡段0.27km。车辆段及综合维修基地设在后围寨，大架修基地与在建的地铁二号线资源共享，停车场设在纺织城；全线设主变电站两座，分别位于劳动路和金花路附近；一、二、三号线共用一个控制中心，设于在建的二号线铁路北客站车辆段内。

2．资金来源：政府拨付资本金及业主自筹

3．资格审查方式：资格后审

三、投标人资格要求及标段划分：见“招标项目一览表”

四、报名时间：2008年3月24日9:30～3月25日18:00前（传真至招标人）

    报名地点：西安市未央路132号经发大厦23层

    报名资料：报名人须提交标段申请表（加盖公章），格式自拟 

五、购买招标文件时均须携带以下资料（所有复印件须加盖公章）：

1．企业营业执照、资质证书的原件和复印件；

2．单位介绍信或法人代表授权委托书原件，被委托人身份证原件及复印件；

3．标段申请表原件。

六、购买招标文件：

1．时间：土建设计、勘察标：2008年3月27日～4月2日9:00-17:30（节假日除外）；

设计总体总包、系统设计标：2008年3月31日～4月7日9:00-17:30（节假日除外）；

2．地点：西安市未央路132号经发大厦23层；

3．售价：￥3000元/标段
七、标前预备会时间：2008年4月2日9:00时，地点同上
八、其它事宜详见招标文件。
联 系 人：刘先生      张女士

电  话：029-86512966   029-86516595          传  真：029-86515893
                                            西安市地下铁道有限责任公司

                                              二○○八年三月二十一日
西安市地铁一号线后围寨至纺织城

招标项目一览表
	序号
	招标项目名称
	投标人资格要求
	标段划分

	1
	西安市地铁一号线后围寨至纺织城

土建设计
	1. 投标人必须是一个财务自主、独立核算、有独立的经营权和决策权的独立法人；

2. 具有建设部颁发的建筑行业建筑工程甲级、市政公用行业（道路、桥隧、地铁轻轨）甲级或铁道行业铁路综合甲级设计资质；
3. 具有城市轨道交通工程设计或相关工程设计经验，且业绩良好；
4. 通过ISO9001系列质量体系认证；

5. 企业财务状况良好；

6. 近三年内没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

7.本项目不接受联合体投标。
	TJSJ-1标
	后围寨站、三桥镇站、阿房路站

	
	
	
	TJSJ-2标
	张家村～后围寨，后围寨～三桥，三桥～阿房路，阿房路～U型槽区间

	
	
	
	TJSJ-3标
	过渡段，洞口～汉城路，汉城路站，汉城路～沣惠路，沣惠路站，沣惠路～劳动路区间

	
	
	
	TJSJ-4标
	劳动路站，劳动路～玉祥门，玉祥门站、玉祥门～洒金桥，洒金桥站，洒金桥～北大街、与二号线联络线

	
	
	
	TJSJ-5标
	北大街～五路口，五路口站，五路口～朝阳门，朝阳门站，朝阳门～康复路

	
	
	
	TJSJ-6标
	康复路站，康复路～金花路，金花路站、金花路～万寿路，万寿路站

	
	
	
	TJSJ-7标
	万寿路～长乐坡，长乐坡站、长乐坡～半坡，半坡站，半坡～纺织城，纺织城站

	2
	西安市地铁一号线后围寨至纺织城

初步勘察、详细勘察
	1. 投标人必须是一个财务自主、独立核算、有独立的经营权和决策权的独立法人；

2. 具有国家有关部委颁发的工程勘察甲级资质；

3. 具有城市轨道交通工程勘察或相关工程勘察经验，且业绩良好；

4. 通过ISO9001系列质量体系认证；

5. 通过CMA计量认证； 

6. 企业财务状况良好；

7. 近三年内没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格。

8. 本项目不接受联合体投标。
	KC-1标
	含后围寨车辆段及出入段线、后围寨车站、三桥车站、后围寨～三桥～阿房路两个区间的初勘、详勘工作

	
	
	
	KC-2标
	含阿房路站、汉城路、沣惠路、劳动路4座车站、阿房路～汉城路～沣惠路～劳动路～玉祥门4个区间、桃园路主变电站的初勘、详勘工作

	
	
	
	KC-3标
	含玉祥门、洒金桥、北大街、五路口4个车站及玉祥门～洒金桥～北大街～五路口～朝阳门4个区间的初勘、详勘工作

	
	
	
	KC-4标
	含朝阳门、康复路、金花路、万寿路4座车站、朝阳门～康复路～金花路～万寿路～长乐坡4个区间及金花路主变电站的初勘、详勘工作

	
	
	
	KC-5标
	含长乐坡、半坡、纺织城3座车站、长乐坡～半坡～纺织城2个区间及停车场及出入段线的初勘、详勘工作

	
	
	
	KC-6标
	后围寨～纺织城沿线地裂缝初勘、详勘工作


西安市地铁一号线后围寨至纺织城

招标项目一览表

	序号
	项目名称
	投标人资格要求
	标段划分

	3
	西安市地铁一号线后围寨至纺织城

系统设计


	1. 投标人必须是一个财务自主、独立核算、有独立的经营权和决策权的独立法人（若为联合体投标，联合体各方均应满足）；

2. 具有建设部颁发的建筑行业建筑工程甲级、市政公用行业（道路、桥隧、地铁轻轨）甲级或铁道行业铁路综合甲级设计资质；
3. 具有城市轨道交通工程设计或相关工程设计经验，且业绩良好；
4. 通过ISO9001系列质量体系认证；

5. 企业财务状况良好；

6. 近三年内没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

7. 本项目除XTSJ-7标外不接受联合体投标。
	XTSJ-1
	通信系统设计

	
	
	
	XTSJ-2
	信号系统设计

	
	
	
	XTSJ-3
	综合监控、FAS、BAS、AFC、ACS系统 / 自动扶梯、电梯及楼梯升降机、屏蔽门、防淹门系统设计

	
	
	
	XTSJ-4
	轨道系统设计

	
	
	
	XTSJ-5
	通风空调、给排水及消防、气体灭火系统设计

	
	
	
	XTSJ-6
	供电系统、低压配电与照明系统

	
	
	
	XTSJ-7
	车辆段与综合维修基地（包括停车场、出入段线及国铁联络线）系统

	
	
	1. 投标人必须是一个财务自主、独立核算、有独立的经营权和决策权的独立法人；

2. 具有建设部颁发的电力行业（送电、变电）乙级（含）及以上设计资质证书；
3. 具有城市110kV以上变电所设计经验，且设计业绩良好；
4. 通过ISO9001系列质量体系认证；

5. 企业财务状况良好；

6. 近三年内没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

7. 本项目不接受联合体投标。
	XTSJ-8
	主变电站

	4
	西安市地铁一号线后围寨至纺织城

设计总体总包
	1. 投标人必须是一个财务自主、独立核算、有独立的经营权和决策权的独立法人；

2. 具有建设部颁发的建筑行业建筑工程甲级、市政公用行业（道路、桥隧、地铁轻轨）甲级或铁道行业铁路综合甲级设计资质；
3. 具有城市轨道交通工程总体总包设计管理经验，且业绩良好；
4. 通过ISO9001系列质量体系认证；

5. 企业财务状况良好；

6. 近三年内没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

7. 本项目不接受联合体投标。
	


